|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | Ablatore u 600 | |
|  |  |
| Il più recente dispositivo piezoelettrico a ultrasuoni Woodpecker compatibile EMS. L’U600, con oscillazioni sinusoidali modulate e con la nuova generazione di manipoli HW-6, si colloca per potenza e tecnologia tra i migliori prodotti disponibili sul mercato. Disponibile una grande varietà di inserti.Caratteristiche principali:  - Oscillazioni sinusoidali modulate;  - 1 manipolo autoclavabile HW-6 (fino a 135° C/0,22 Mpa); - 1 chiave dinamometrica  - 7 inserti (G4x1, G12x1, P1x1, P3x1, P8x1, E60x1, E62x1) - Controlli touch di precisione, design resistente all'acqua; - 3 modalità di funzionamento: ablazione, perio, endo; - Erogazione automatica di acqua o soluzione dalla bottiglia integrata o da fonte esterna;  - Monitoraggio automatico della frequenza. | |
|  |  | |
|  |  | Via Scafati, 205,  Santa Maria la Carità  80050, NA |
|  |  | |
|  |  | 081/8743577 |
|  |  | |
|  |  | Info@mgmlabservicesnc.com |
|  |  | |
|  |  | www.mgmlabservicesnc.com |
|  |  | |  |